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	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	填料
	规格：φ50mm ，材质：阻燃pp，注意有限空间作业安全
	m³
	51
	　
	　
	　

	2
	格栅板立柱支撑
	φ200mm、壁厚 6mm PP管，含配件
	米
	108
	　
	　
	　

	3
	增设视窗
	透明PVC，尺寸 500×500mm，含视窗安装，不可影响塔体结构强度和导致漏水等问题。
	套
	14
	　
	　
	　

	4
	增设手动补水
	DN25补水管，材质：UPVC，含2套手动UPVC球阀，每套含1个DN100mm304不锈钢球阀
	套
	7
	　
	　
	　

	5
	溢流口高度下调
	DN100mmUPVC溢流口高度下调20-25cm，含原有水管拆除，新增弯头、直通及水管。
	套
	7
	　
	　
	　

	6
	废料处理
	6套喷淋塔废填料处理外运处理
	m³
	51
	　
	　
	一般固废

	7
	户外电箱
	户外防雨型，前单层门，门上安装钢化玻璃;防护等级IP55，尺寸：W500×H600×D300mm×1.2mm，材质304；底座高度50cm；配1个10A微型漏电断路器、1个220V导轨指示灯
	套
	6
	　
	　
	　

	8
	移动卷线盘
	移动卷线盘GN-806DN，1位16A五孔插座、3位10A五孔插座；配套电缆3*1.5mm²，长度100米；完全盘卷功率：1000W;完全退卷功率：2500W
	套
	6
	　
	　
	　

	9
	动力电缆
	ZC_RVV 3*2.5
	米
	900
	　
	　
	　

	10
	线管
	DN20，镀锌
	米
	180
	　
	　
	　



